**ВНИМАНИЕ!**

При распаковке стола, во избежание заклинивания торцевого механизма, перемещение столешницы с царговым поясом осуществлять только за верхний край столешницы, как указано на схеме! Ни в коем случае не поднимать за вставку!



**Примечание\* В случае если царговый пояс и столешница поставляются в собранном виде, сборку стола производить начиная с пункта 10.**

**Схема сборки**

**Стол Орлеан 1400\*800+300+30 ООО «СтолПром»**



**Наименование деталей:**

1. Вставка стола – 300х800 (2шт).
2. Столешница – 1400х800.
3. Царговый пояс стола.
4. Каркас стола.
5. Основание стола.

**Список фурнитуры:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** | **Фото** |
| Шпилька М6, L-110мм. | 6шт. | 19777_1.jpg |
| Шайба 6 | 22шт. | orig (2).jpg |
| Заклёпка-гайка М6 | 12шт. | shop_items_catalog_image6493.jpg |
| Гайка Эриксона | 6шт. | ff4d25839f2b75343e1cd7113d5613f7.jpeg |
| Винт Эриксона М6\*16 | 4шт. | orig (1).jpg |
| Опора регулируемая М6 | 4шт. | 51792093.jpg |
| Саморез с прессшайбой острый Ф4,2х19мм. | 16шт. | 8c6532fc9fe40143805cdfbbfe0e9514.jpeg |
| Винт Эриксона М6\*35 | 6шт. | orig (1).jpg |

**Последовательность сборки стола:**

1. В футорки, имеющиеся на столешнице вкрутить шпильки М6 в количестве 6 штук до легкого упора.

2. Установить шайбы 6 на каждую шпильку.

3. Вкрутить заклепки-гайки М6 на каждую шпильку, поверх шайбы, до упора, площадкой вниз, подтянуть.

4. Накрутить заклепки-гайки М6 на каждую шпильку, поверх уже вкрученных заклепок-гаек, площадкой вверх.

5. Установить на каждую заклепку-гайку шайбу М6.

6. На шпильки установить Царговый пояс (ЦП).

7. Закрепить ЦП гайкой Эриксона.

8. Установить вставки стола между столешницей и ЦП как указано на схеме (торец выровнять строго по фаске).

9. Закрепить механизм вставки в сложенном виде до упора на саморезы острые с прессшайбой 4,2х19мм., в количестве 16шт.

10. Установить опоры стола на 4 винта Эриксона 6х16мм., проложив каждый винт шайбой 6.

11. Установить на опоры основание стола.

12. Закрепить основание на 6 винтов Эриксона 6х35мм, проложив каждый винт шайбой 6.

11. Установить на основание регулируемые опоры М6 - 4шт.

12. Установить стол на основание.

13. Разложить вставки стола.

14. Произвести регулировку столешницы относительно вставок:

а) ослабить гайку Эриксона на ЦП.

б) с помощью вращения нижних заклепок-гаек произвести подъём/опускание столешницы. Регулировку столешницы контролировать планкой/уровнем, в целях исключения прогиба.

в) законтрить регулировку путем затяжки гаек Эриксона.

