**ВНИМАНИЕ!**

При распаковке стола, во избежание заклинивания торцевого механизма, перемещение столешницы с царговым поясом осуществлять только за верхний край столешницы, как указано на схеме! Ни в коем случае не поднимать за вставку!



**Примечание \* В случае, если царговый пояс и столешница поставляются в собранном виде, сборку стола производить начиная с пункта 10.**

**Схема сборки**

**Стол Авалон 1600х900+300+300 ООО «СтолПром»**

**Стол Авалон 1400х800+300+300**



**Наименование деталей:**

1. Вставка стола – 300х900 (2шт).
2. Столешница – 1600х900.
3. Царговый пояс стола.
4. Каркас стола.

**Список фурнитуры:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** | **Фото** |
| Шпилька М6, L-110мм. | 6шт. | 19777_1.jpg |
| Шайба 6 | 12шт. | orig (2).jpg |
| Заклёпка-гайка М6 | 12шт. | shop_items_catalog_image6493.jpg |
| Гайка Эриксона | 6шт. | ff4d25839f2b75343e1cd7113d5613f7.jpeg |
| Болт с внутренним шестигранником М8х25 | 8шт. | 3d0893f5dcfde6036e963f0030addb21.jpeg |
| Шайба 8 увеличенная | 8шт. | rw52agp6250yypdossja43437ob9iwvn.jpg |
| Опора регулируемая М6 | 6шт. | 51792093.jpg |
| Саморез с прессшайбой острый Ф4,2х19мм. | 16шт. | 8c6532fc9fe40143805cdfbbfe0e9514.jpeg |

**Последовательность сборки стола:**

1. В футорки, имеющиеся на столешнице вкрутить шпильки М6 в количестве 6 штук до легкого упора.

2. Установить шайбы 6 на каждую шпильку.

3. Вкрутить заклепки-гайки М6 на каждую шпильку, поверх шайбы, до упора, площадкой вниз, подтянуть.

4. Накрутить заклепки-гайки М6 на каждую шпильку, поверх уже вкрученных заклепок-гаек, площадкой вверх.

5. Установить на каждую заклепку-гайку шайбу М6.

6. На шпильки установить Царговый пояс (ЦП).

7. Закрепить ЦП гайкой Эриксона.

8. Установить вставки стола между столешницей и ЦП как указано на схеме (торец выровнять строго по фаске).

9. Закрепить механизм вставки в сложенном виде до упора на саморезы острые с прессшайбой 4,2х19мм., в количестве 16шт.

10\*. Установить опоры стола на 8 болтов М8х25, подложив под шляпки шайбы увеличенные 8 мм, затянуть болты.

11. Установить на нижнюю часть опор регулируемые опоры М6 - 6шт.

12. Установить стол на опоры.

13. Разложить вставки стола.

14. Произвести регулировку столешницы относительно вставок:

а) ослабить гайку Эриксона на ЦП.

б) с помощью вращения нижних заклепок-гаек произвести подъём/опускание столешницы. Регулировку столешницы контролировать планкой/уровнем, в целях исключения прогиба.

в) законтрить регулировку путем затяжки гаек Эриксона.

